**Shad**

**Terra**

**Čištění a údržba**

**Čištění:**

Kufr by měl být opatrně čištěn a udržován, zvláště během zimních měsíců. Pro péči o přirozený vzhled hliníku je doporučováno pravidelné čištění s použitím mikrovlákna a neutrálního mýdla. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo chemikálie. Povrch kompletně osušte.

**Péče:**

Zámky by měly být mazány pomocí suchých lubrikantů.  
Knoflíky, šrouby, popruhy a zámky musí být pravidelně kontrolovány pro známky opotřebení a koroze. Nikdy nejezděte se zámkem, šroubem nebo nosičem v otevřené nebo nezamčené pozici.

**Upozornění:**

Před montáží si pečlivě přečtěte celý manuál. Chyba způsobená nesprávnou doporučenou montáží a instrukcemi k instalaci je důvodem ke ztrátě záruky. Výrobce nenese odpovědnost za žádnou škodu, zranění nebo smrt, která je výsledkem nesprávného použití a instalace jeho produktu. Instalací těchto produktů uživatel přijímá veškerou odpovědnost.

Shad zámky jsou navrženy tak, aby odolaly vandalismu a krádeži, ale nemohou být posuzovány jako naprosto odolné krádeži. Vždy s sebou noste všechny cennosti, pokud necháváte motocykl bez dozoru na delší dobu.

Zkontrolujte si specifická nařízení a zákony ve vaší zemi ohledně přepravních systémů a projekci objektů za perimetrem vozidla. Berte na vědomí šíři a výšku vašeho přepravovaného nákladu. Veškerá zavazadla ovlivňují chování motocyklu při jízdě.

Pro bezpečnost vašeho motocyklu a systému zavazadel následujte všechny rychlostní limity a dopravní upozornění. Přizpůsobte vaši rychlost podmínkám na silnici a přepravovanému nákladu.

Veškeré dotazy ohledně ovládání Shad produktů konzultujte s Vaším Shad dealerem.

Nepoužívejte Shad kufry a příslušenství k jiným účelům, než na jaké byly vyvinuty. Nepřekračujte jejich kapacitu. Nedodržení těchto pokynů nebo instrukcí k produktům vede k zániku záruky. Ujistěte se, že přepravovaný náklad je v kufru nebo tašce rovnoměrně rozmístěný.